## LE VEHICULE ET LE CONDUCTEUR

#### ►Conducteur

#### ►Véhicule

#### Conducteur

►Qu'est ce qu'un conducteur

Un Conducteur désigne toute personne qui assure la direction d'un véhicule y compris les cycles, guide les annimaux de trait, décharge des troupeaux sur route ou qui en a la maitrise effective.

#### le véhicule

►Qu'est ce que le véhicule

Le véhicule est une machine conçue et destinée pour le transport de personne, de marchandises et de matériels

►Qu'est ce que c'est de conduire un véhicule

Conduire un véhicule, c'est faire à chaque instant des gestes adaptés au circonstance et à l'environnment.

►Existe t-il combien de catégories de véhicules

Il existe deux catégories de véhicule qui sont:
Catégorie A et la catégorie B

►Quelle est la définition des differentes catégories

- Véhicule de la catégorie A:
Nous remarquons une nouvelle catégorie de véhicule; la motocyclette, tricycle et quadricycle à moteur.
ces engins qui sont assez semblables sont soumis aux meme règles techniques. Mais ils sont aussi différents.

►Avec quel permis peut-on conduire un véhicule de la catégorie A

Pour les conduire,il est nécessaire de posséder une catégorie de permis particulière ( la catégorie A).

►Que signifient ces differents termes

MOTOCYCLETTE: Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues avec ou sans side-car, équipé d'un moteur thermique de propulsion dont la cylindrée est inférieure à 51 cm3.
TRICYCLE ET QUADRICYCLE: Les termes tricycle et quadricycle à moteurs sont des véhicules à trois ou quatres rous dont le poids à vide n'excède pas 400 kg et pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3

- Véhicule de la catégorie B: C'est celui que la grande majorité des candidats auront le droit de conduire quand ils auronts le permis B.
L'article 2 du décret 71/325 du 7 juillet 1971 a définit cette" catégories B" de la façon suivante:
1- Tricycle ou Quadricycle à moteur dont le poids à vide excède 400 kg et pourvu d'un moteur dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3
2- Véhicule automobile affecté au transport et comportant, outre le siège du conducteur, huit (08) places assises maximum ou affectés au transport de marchandises et ayant un poids autorisé en charge qui n'excède pas 3500 kg. Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut etre attélée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kg. ►Quelle est la composition des véhicules de la catégories B

On remarque donc que cette catégorie B comprend:
- Les transports de personnes: La voiture de tourisme ( avec 8 places assises avec celle du conducteur)
- Les transports de marchandises: La camionnette (dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3500 kg)
►Dans quel cas peut-on changer de catégorie

Il y'a donc une double limitation (nombre de place et tonnage). Si l'on dépasse l'une ou l'autre, on change de catégorie. Si, transportant des personnes on dépasse le chiffre huit, on entre dans la catégorie D, et si transportant des marchandises, on dépasse les 3500 kg, on entre dans la catégorie C.

►Avec quelle catégorie de permis peut-on conduire une voiture ou une camionnette attélée à une rémorque

On remarque aussi que l'on pouvait atteler un remorque à marchandises. Mais pour avoir le droit de conduire une voiture ou une caminette attélée à une remoorque, avec le permis B, il est nécessaire que le poids total autorisé en charge de cette remorque ne dépasse pas 750 kg. s'il est supérieur à 750 kg, il faut aussi posséder le permis E.

►Quelles sont les differentes actions exercées par véhicule sur une route

Les véhicules de toute nature exercent sur la chaussée duiverse actions qui tendent à user. Elles peuvent se ramener à trois:
1- Action Normale
L'action normale est la composante du poids des véhicules. cette force provoque un écrasement et une dislocation des matériaux constitutifs de la chaussée.
2- Action Tangentielle
Les véhicules exercent sur la route un e action tangentielle qui est la composante horizontale du poids du véhicule. cette réaction est proportionnelle au poids du véhicule, à sa vitesse et au frottement du véhicule sur la route, à la résistance de l'air et de la pente de la chaussée.
3- Action Transversales
Peu importantes dans l'ensemble, compte tenu des rélations précédentes.
Elles interviennent dans les virages non relevés (elles sont alors fonction de la vitesse du véhicule, et des rayons de courbures de la chaussée),dans le cas des routes très bombées et des vents très violents. Elles ont pour effet de déporter le véhicule.

►Comment peut-on remedier à ces actions

On rémedie à ses actions en diminuant le bombement des chaussées, et en relevant les virages.
Pour rémedier à ces inconvénients, on rélève le virage et on augmente la largeur des chaussées dans les courbes..
Le relèvement des virages n'augmente pas considérablement la vitesse limite, mais il diminue l'usure de la chaussée, le véhicule étant mieux reparti sur ses quatres roues.

►Quels sont les differents types de véhicules d'intervention

Il y'a les véhicules d'intervention urgente appelés: véhicules prioritaires et les autres véhicules d'intervention urgente.

►Quels sont les véhicules prioritaires

On donne le nom de véhicules prioritaires aux:
- Véhicules de police
- Véhicule de gendarmerie
- Véhicule de lutte contre l'incendie, appelé aussi sapeur pompier
- Véhicules de service d'aide médical d'urgence (SAMU)
- Véhicules de service médical d'urgence et de réanimation (SMUR)
Les véhicules de SAMU et de SMUR sont des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières.

►Comment reconnait-on ces véhicules prioritaires

- Ces véhicules sont prioritaires lorqu'ils utilisent leurs avertisseurs spéciaux sonores ou lumineux; Leur vitesse n'est pas limitée.
Il faut leur céder le passage aux intersections, ralentir et au besoin s'arreter en dégageant la chaussée pour leur permettre de croiser ou dépasser plus facilement.
- Leurs avertisseurs sonores sont des sirènes ou des klaxons en deux tons.
- Leurs avertisseurs lumineux sont des feux tournant à éclats, de couleur bleue, placée sur le toit.
- Les véhicules sur rails traversant la chaussée sont toujours prioritaires.

►Quels sont les autres véhicules d'intervention urgente

Les ambulances: sont aussi des véhicules d'intervention urgente. Elles ne sont pas prioritaires, mais il faut leur faciliter le passage lorsqu'elles utilisent leurs avertisseurs sonores (klaxons à trois tons) ou leur feu bleu clignotant.
Les ambulances sont reconnaissables à la croix bleue sur le capot, les portières avant et éventuellement à l'arrière du véhicule.
Les véhicules de gaz de secours, de l'électricité secours: Les véhicules de gaz secours et d'électricité secours, etc...utilisent eux aussi des avertisseurs spéciaux, sonores ou lumineux. Il faut leur faciliter la passage pourqu'ils se rendent plus vite sur les lieux d'un sinistre.
Les véhicules de service de douanes utilisent également des avertisseurs spéciaux.

►Quels sont les autres types de véhicules

Les autres types de véhicules sont:
- Les véhicules encombrants: ils cachent la routes , les virages, les intersections, les autres usagers.Ils prennent beaucoup de places et laissent un espace réduit pour croiser ou dépasser.
- Véhicules de transport en commun: Il faut ralentir et au besoin s'arreter pour permettre aux autobus qui ont allumé leur clignotant de quitter un arret en agglomération.
- Les tramways: Les tramways sont des véhicules qui circulent sur des voies ferrées. Ils sont prioritaires. Ils devoilent cependant s'arreter au stop, au feu rouge et au signe d'un agent.

►Quels sont les autres usagers

Il existe deux types d'usagers qui sont: Les piétons et les Animaux.

►Quels sont les actions prioritaires pour les piétons

-Il faut céder le passage, au besoin s'arreter lorsqu'un piéton est engagé sur la chaussée pour traverser, que ce soit sur un passage piéton ou en déhors.
- Il faut particulièrement faire attention aux enfants ou personnes agées.
- Il ne faut jamais dépasser un autre véhicule à l'approche d'un passage.
- Il ne faut jamais couper une colonne ou un cortège de piétons en marche
- En dépassant un piéton, il faut laisser un intervalle d'au moins un mètre.
- Il ne faut pas s'arreter ni stationner sur un passage piéton. Il ne faut pas non plus stationner sur le trottoir , à moins qu'une signalisation ne vous autorise.
- En sortant d'un immeuble ou en circulant sur un endroit réservé au stationnement, il faut rouler très lentement afin de pouvoir, s'il le faut vous arreter sur place.

►Quels sont les devoirs du piéton

Les piétons doivent:
- Marcher su le trottoir
- Utiliser la chaussée seulement si les trottoirs ou les accotements ne sont pas praticables.
- Utilisers les passages à piétons lorsqu'ils en existe à moins de 50 m.
- Attendre pour traverser, que les véhicules soient arretés par le feu rouge. Mais ne pas s'y engager au feu vert.

►Qu'est ce que la notion de pois des véhicules

Un véhicule automobile est constitué par des roues, une carrosserie, des sièges, un moteur, etc...
Tous ces matériaux pèsent un certain poids. On peut charger ce véhicule avec des passagers, des bagages, des marchandises. Le constructeur a lui-meme prévu un maximum à ne pas dépasser.
La définition du poids est donnée à l'article 1 du code de la route. Ce long article qui a été completé par le décret 71-325 du 7 juillet donne un certain nombre de définition concernant le poids notamment:
- Le poids à vide (PV): c'est le poids du véhicule vide, tel que le constructeur le livre à un client,avec son équipement, ses accessoires et les réservoirs remplis, mais personne à bord, ni aucun chargement.
- Le poids total autorisé en charge (P.T.A.C): correspond au poids à vide, plus le maximum de chargement prévu par le constructeur. Ce que l'on peut traduire par cette formule:
P.TA.C = PV + charge maximum (charge utile: CU)
- Le poids total roulant (PTR): C'est le poids réel sur la bascule d'un ensemble de véhicule plus ou moins chargé (camion et remorque) ou d'un véhicule articulé ou d'un train double.
- Le poids total roulant (PTRA): C'est l'équivalent du PTAC d'un ensemble de véhicule.
En matière de poids, il est à retenir les indications suivantes:
- Véhicule à deux essieux: PTAC: 19 Tmax
- Véhicule à trois essieux: PTAC: 28 Tmax
- Ensemble de véhicule à trois essieux: PTAC: 32 Tmax ( composé d'un tracteur à deux essieux et d'une semi-remorque à un essieux).
- Ensemble de véhicule à quatre essieux: PTAC: 38 Tmax
- Ensemble de véhicule à plus de quatre essieux: PTAC: 41 Tmax
- Limitation de la charge par essieu.

►Qu'est ce qu'un Gabarit

C'est l'encombrement des véhicules sur la route: longueur, largeur et hauteur.
- Largeur maximum: 2.5 m
- Longueur maximum d'un véhicule isolé: 11 m.
- Longueur maximum d'un ensemble de véhicules: 18 m.(tracteur + remorque)
- Longueur maximum d'un véhicule articulé: 15 m.
- La hauteur n'est pas limitative à condition de ne pas gener les infrastructures routières.

►Quelles sont les conditions d'attelage et d'éclairage de remorques et semi-remorques

Les conditions d'attelage:
Quand le PTAC d'une remorque excède 750 kg ou la moitié du poids à vide tracteur, et que cette remorque n'a pas de frein continu. Elle doit-etre munie, d'une attache principale et d'une attache de secours.
Les risques acceptés:
- Pneus lisses
- Clignotants qui ne signalent pas bien
- Rouler sans rétroviseur avec clignotant qui n'éclaire pas bien
Il y'a 3 sortes de klaxon:
1- Le klaxon sonore utiliser en Rase - Campagne
2- Le klaxon urbain utiliser en ville
3- Les phares utiliser la nuit pour éviter le danger
Les conditions d'éclairage:
- 2 feux rouges
- 2 feux stop
- 2 dispositifs réfléchissants deforme triangulaire, 1 dispostif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

►Les organes de commande d'un véhicule

1- Le volant (direction)
2- L'embrayage facilite le passage de la vitesse
3- L'accélération lance le véhicule
4- Le frein sert à immobiliser le véhicule
5- Le lévier sert à passer la vitesse

►Combien y'a t-il de plaques d'immatriculation sur un véhicule

Il y'a trois: 1- Plaque d'immatriculation arrière
2- Plaque d'immatriculation avant
3- Plaque constructeur

►Quelle est la periodicité de la visite technique des véhicules

La 1ère visite dès sortie et ensuite tous les six (06) mois.

►La mise en fourrière d'un véhicule

La mise en fourrière d'un véhicule est le ltransfert d'un véhicule en un lieu indiqué par les autorités administratives.

►Les causes de la mise en fourrière d'un véhicule

1- Les surcharges.
2- L'état d'un véhicule vieux
3- Les pneus trop usés
4- Le stationnement

►Quelles sont les pièces à présenter à toutes réquisitions des autorités

- Le permis de conduire - L'attestation d'assurance - La carte grise - La carte de transport: bleu pour le transport public, jaune pour le transport privé - La visite technique - Le récépicé de la taxe des transports privés - La lettre de voiture - La vignatte fiscale de l'année en cours.

Retour au menu

Espace_cours