Béryllium

Symbole | Be
Nom latin | Beryllium
Numéro atomique | 4
Période | 2
Série chimique | Métal pauvre
Masse atomique relative | 9,012182
Groupe | II.A
Électronégativité | 1,5
Nombre d'oxydation | 2
Configuration électronique | 1s2 2s2
Masse volumique [g/cm3] | 1,828
State | Solide
Point de fusion [°C] | 1278
Point d'ébullition [°C] | 2970
Rayon atomique [pm] | 112
Rayon de covalence [pm] | 90
Conductivité thermique [W m-1K-1] | 200
Capacité calorifique [J K-1g-1] | 1,825
Découverte | 1828
Dureté [Dureté de Mohs] | 5.0-5.5
Dureté Vickers [MPa] | 1670
Dureté Brinell [MPa] | 600
Module d'élasticité [GPa] | 287
Conductivité électrique [S m-1] | 2,5 · 107
Module de cisaillement [GPa] | 132
1er Énergie d'ionisation [eV] | 9,3226
2e Énergie d'ionisation [eV] | 18,211
3e Énergie d'ionisation [eV] | 153,893
Isotopes stable | 1
Isotopes instables | 3